11. System THROB

T hrob jest nowym rodzajem emisji, w którym do dekodowania 9-tonowego sygnału wykorzystano szybk± transformatę Fouriera (FFT). Pozwala to na dekodowanie i wyświetlanie na wskaźniku wodospadowym sygnałów leż±cych poniżej poziomu szumów. Głównym powodem opracowania tego nowego systemu była chęć zmniejszenia wrażliwości dotychczasowych systemów na wpływ niekorzystnych warunków propagacji (PSK31 charakteryzuje się wrażliwości± na niestabilności fazy sygnalu odbieranego).
dane transmitowane w systemie THROB s± dzielone na bloki o długości 2048, 4096 lub 8192 słowa 16-bitowe. Bloki te s± transmitowane w przypadku najkrótszych po 4, w przypadku bloków o długości 4096 po dwa, a w przypadku najdłuższych po jednym na sek. Dane te moduluj± dwa wybrane z dziewięciu tonów leż±cych w zakresie 72 lub 144 Hz (w poprzedniej wersji systemu stosowanych było 5 tonów). Przebieg moduluj±cy ma kształt podniesionego cosinusa dla zminimalizowania szerokości pasma zajmowanego przez sygnał. Cyfrowy filtr odbiorczy charakteryzuje się szerokości± pasma 72 lub 144 Hz.
Dalsze informacje na temat systemu, programów opracowanych przez G3PPT i planów udoskonaleń można znaleźć w Internecie pod adresem www.lsear.freeserve.co.uk/page3.html .

11.1. Praca emisj± THROB
Szerokość pasma zajmowanego przez sygnał THROB jest tylko nieznacznie szersza od zajmowanej przez PSK31 dlatego też zasadnicze ustawienia radiostacji s± identyczne jak dla PSK31. Liczba korespondentów pracuj±cych emisj± THROB jest jak narazie niewielka, dlatego też niewielkie jest prawdopodobieństwo przypadkowego odebrania sygnału i spotkania korespondenta. W większości przypadków s± to więc poł±czenia wcześniej umówione.
Wyboru emisji dokonuje się za pomoc± menu "Mode | THROB" ("Emisja | THROB"). Parametry konfiguracyjne systemu wprowadza się w menu "Mode | Mode settings" ("Emisja|Parametry") lub po naciśnięciu pola rodzaju emisji w linii informacyjnej. Otwierane jesr wówczas następuj±ce okno dialogowe:
Częstotliwości nadawania i odbioru s± wpisywane automatycznie zgodnie z wyborem dokonanym w oknie wskaźnika panoramicznego. Przeważnie leż± one w pobliżu środka pasma przenoszenia odbiornika czyli ok. 1500 Hz. Najczęściej stosowana jest szybkość transmisji 1 bloku ("throb")/sek. Podobnie jak dla innych rodzajów emisji program oferuje możliwość automatycznego dostrajania się do sygnału korespondenta (AFC). Zaznaczenie punktu "Inverted" ("Odwrócenie") powoduje odwrócenie porz±dku tonów np. w przypadku niezgodności wstęg bocznych u korespondentów.
Na ilustracji po prawej stronie przedstawiono wygl±d sygnału THROB w oknie wskaźnika wodospadowego. Wybrany sygnał jest zaznaczony za pomoc± znaczników o kształcie diamentu podobnie jak dla emisji RTTY, Pactor, pakiet radio, AMTOR i MFSK.
W celu odebrania i zdekodowania sygnału korespondenta należy zaznaczyć go w oknie wskaźnika wodospadowego za pomoc± lewego klawisza myszy. Wskaźnik wybranego sygnału przemieszcza się odpowiednio w oknie widma, a w oknie odbiorczym pojawia się dekodowany tekst (pod warunkiem zgodności wstęg bocznych - w przeciwnym przypadku należy wypróbować odwrotne położenie tonów).
Po dostrojeniu się do stacji koresapondenta w sposób podany powyżej i prawidłowym odebraniu jego relacji (lub wywołania) można przyst±pić do transmisji. Tekst przeznaczony do nadania należy wpisać do okna nadawczego znajduj±cego się pomiędzy oknami odbiorczym i wskaźnika wodospadowego. Następnie należy przejść na nadawanie naciskaj±c klawisz Pause/Break, przycisk TX na ekranie lub pole TX/RX w linii informacyjnej. Program rozpoczyna wówczas nadawanie tekstu znajduj±cego się w oknie nadawczym. Operator może w dalszym ci±gu dopisywać tekst w tym oknie. Kopia tekstu już nadanego jest wyświetlana w oknie odbiorczym, co pozwala na zorientowanie się w przebiegu transmisji. Ponowne naciśnięcie klawisza Pause/Break, pola TX/RX lub przycisku RX kończy transmisję i powoduje przejście na odbiór. Naciśnięcie klawisza ESC powoduje natychmiastowe zakończenie transmisji przed dojściem do końca tekstu.

Wydanie z dn. 06.07.2001.
© Prawa autorskie Krzysztof D±browski, OE1KDA.