2. Instalacja

M ixW32 jest rozprowadzany w postaci samorozpakowującego się archiwum (pliku EXE). Plik ten - dostępny m.in. pod adresem tav.kiev.ua/~nick/mixw2/MixW2rc1.htm - należy skopiować do dowolnego katalogu na twardym dysku, a następnie wywołać w celu rozpakownia. Nazwa katalogu jest dowolna, jednak autor programu zaleca katalog C:\Program Files\MixW\.
Po zainstalowaniu w katalogu znajdują się następujące pliki:
bands.ini (domylne informacje o podzakresach pracy),
contest.mc (makrorozkazy do pracy w zawodach),
Events.dat,
HAMCAL32.DLL,
MixW DDE test.doc (do druku kart QSL),
MixW QSL card test.doc (do druku kart QSL),
MixW2.exe (główny plik programu),
MIXW2.FTS,
MIXW2.GID,
PACTOR-KAM.MC (makrorozkazy dla kontrolera KAM do transmisji w systemie Pactor),
pfx.dat,
RACCD32A.DLL,
sstvhdr.bmp,
trace.log,
WebCL.dll.
Oprócz tego w katalogu programu zakładane są pliki MixW2.log i cty.dat. Pierwszy z nich jest używany do prowadzenia dziennika stacji, a drugi do ew. sterowania anteną. Zaleca się częste i regularne sporządzanie kopii bezpieczeństwa dziennika stacji. Po zainstalowaniu plików MIXW2.hlp i MIXW2.cnt użytkownik może korzystać z pomocy programu (w języku angielskim). Do jej wywołania służy meniu "Help" ("Pomoc").
Archiwum zawierające aktualne pliki pomocy jest dostępne m.in. pod adresem campus.murraystate.edu/staff/scott.thile/k4set/MixW2Help.zip .
W trakcie instalacji w katalogu Windows umieszczane są następujące pliki (zawierają domylną konfigurację programu, przykładowe makrozokazy, konfigurację klawiszy funkcyjnych itp.):
Mix[nazwa wmisji].mc - makrorozkazy dla danego rodzaju emisji. Przykłady: MixBPSK31.mc, MixRTTY.mc. Są to pliki odpowiednio dla emisji BPSK31 i RTTY.
MIXW2.INI - plik konfiguracyjny programu,
MixContests.ini - konfiguracja programu do pracy w zawodach,
MixMacros.ini - makrorozkazy, w tym domylne, opracowane przez autora programu.
Zalecane jest sporządzenie kopii bezpieczeństwa wymienionych plików, na wypadek gdyby konieczny był powrót do domylnej konfiguracji programu, powrót do konfiguracji uprzednio opracowanej przez operatora albo następnej instalacji programu.

2.1. Pierwsze kroki
Przed uruchomieniem programu należy wprowadzić podstawowe dane konfiguracyjne (odsobiste, znak stacji - dużymi literami, sposób kluczowania nadajnika, komunikacja z urządzeniami dodatkowymi jak TNC, rotor itp. i ew. dopasowanie makrorozkazów). Użytkownicy starszych, zarejestrowanych wersji MixW powinni skopiować do katalogu roboczego plik zawierający dane rejestracyjne. Dzienniki stacji założone przez poprzednie wersje MixW lub inne programy j.np. Digipan należy zapisać w formacie ADIF i wczytać ponownie do MixW (menu "File|Import").
W celu wprowadzenia danych osobistych i dotyczących stacji należy posłużyć się menu "Configure|Personal Data" ("Konfiguracja|Dane osobiste"). Otwierane jest wówczas pokazane obok okno dialogowe.
Należy wprowadzić w nim co najmniej znak wywoławczy stacji (dużymi literami) i ew. identyfikację telegraficzną oraz potwierdzić za pomocą przycisku OK.
Następnym krokiem jest podanie sposobu kluczowania nadajnika w przypadku korzystania z układu kluczującego na złączu szeregowym lub złącza CAT radiostacji. Operatorzy korzystający z VOX-u nie potrzebują wprowadzać tu żadnych danych konfiguracyjnych. Okno dialogowe konfiguracji sposobu kluczowania jest otwierane za pomocą menu "Configure | TRCVR CAT/PTT" ("Konfiguracja|TRCVR CAT/PTT").
W przypadku korzystania z układu kluczującego na złączu szeregowym należy w polu TRCVR wybrać pozycją "none" ("nie korzystam") i nacisnąć przycisk "Details" ("Szczegóły") w celu wybrania złącza szeregowego i sygnału kluczującego. Pozostałe parametry złącza (szybkoć transmisji itd.) są istotne tylko w przypadku korzystania z poleceń sterujących CAT. Operatorzy pragnący korzystać ze sterowania za porednictwem złącza CAT powinni przed przejciem do konfiguracji złącza szeregowego wybrać z listy typ posiadanej radiostacji lub typ najbardziej do niego zbliżony (dla sprzętu firmy Kenwood takim uniwersalnym typem jest TS-850). W konfiguracji złącza szeregowego należy podać parametry transmisji (szybkoć, rodzaj bitu parzystoci, długoć słowa, liczbę bitów stopu) zgodne z podanymi w instrukcji sprzętu:
Wprowadzone parametry należy jak zwykle potwierdzić naciskając przycisk OK. Konfiguracja programu jest przedstawiona szczegółowo w następnym rozdziale.
Po zakończeniu wstępnej konfiguracji należy w menu "Mode" wybrać pożądany rodzaj emisji:
Zawartoć dolnej linii informacyjnej ulega częciowym zmianom w zależnoci od wybranego rodzaju emisji (przykładowo zawartoć zniekształceń harmonicznych IMD jest istotna dla emisji PSK31 a informacja o stanie połączenia "connected/disconnected" dla łącznoci pakiet radio).
Wyboru emisji można dokonać nie tylko w menu ale i w polu "Mode" ("Emisja") w linii informacyjnej:
Operator ma do wyboru kilka sposobów włączania nadajnika przez program. Klawisz "Pause/Break" i przycisk ekranowy TX/RX w linii informacyjnej powodują naprzemian włączanie i wyłączanie nadajnika. Alternatywie można korzystać z przycisków TX i RX na pasku narzędziwym makrorozkazów (zależnie od konfiguracji makrorozkazów).
Opisane powyżej wstępna konfiguracja i uproszczony sposób obsługi wystarczają do przeprowadzenia pierwszych łącznoci większocią z dostępnych rodzajów emisji. Dla większoci z nich przewidziano jednak więcej parametrów konfiguracyjnych i możliwoci optymalizacji pracy stacji (programu), z którymi operator powinien się zapoznać w następnej kolejnoci.
MixW może także sterować rotorami antenowymi. W celu skonfigurowania go do tego celu należy posłużyć się menu "Configure | Rotor | Settings" ("Konfiguracja|Rotor|Parametry"):
W konfiguracji należy podać parametry złącza szeregowego (COM) stosowanego do sterowania rotorem. Menu "Configure | Rotor" ("Konfiguracja|Rotor") służy do sterowania rotorem. W celu obrócenia anteny w kierunku stacji o podanym znaku (jest ona także wywietlana na mapie) należy posłużyć się podpunktem "Turn" ("Obróć"). Pole "LP" ("Long Path") pozwala na wybór długiej trasy połączenia.
Menu "configure | TNC" ("Konfiguracja|TNC") służy do wprowadzenia parametrów związanych ze współpracą MixW z kontrolerem TNC:
Szczegóły konfiguracji podano w dalszym ciągu instrukcji. Dla ułatwienia pracy operator programu może korzystać z uprzednio przygotowanych makrorozkazów i automatycznego prowadzenia dziennika stacji. Sposób ich konfiguracji, modyfikacji i przygotowania makrorozkazów oraz wykorzystania tych możliwoci w zawodach przedstawiono również w dalszym ciągu instrukcji.

Wydanie z dn. 06.07.2001.
© Prawa autorskie Krzysztof Dąbrowski, OE1KDA.