1. Wstęp

M ixw32 w wersji 2.0 jest uniwersalnym programem komunikacyjnym służącym do pracy emisjami CW, BPSK31, QPSK31, MFSK, RTTY, FSK31, pakiet radio (w zakresach KF i UKF), Pactor RX/TX (do nadawania konieczny jest wielofunkcyjny kontroler TNC), Amtor/Sitor TX/RX (bez porednictwa TNC), systemem Hella, odbiór faksymile, SSTV i THROB. Przewidziane jest dodawanie dalszych emisji w następnych wersjach programu. W chwili obecnej jest on najbardziej uniwersalnym programem komunikacyjnym korzystającym z płytki dwiękowej komputera PC. Mixw32 może także współpracować z wielofunkcyjnymi kontrolerami TNC nie tylko do transmisji w systemie Pactor ale i w innych emisjach. Mixw32 pozwala również na wywoływanie dodatkowych programów rozszerzających jego możliwoci i oferujących dalsze rodzaje emisji.
Mixw32 oferuje kluczowanie nadajnika głosem dla emisji SSB, FM i AM, prowadzi dziennik stacji, może przypominać o umówionych terminach i nawet nadawać wówczas automatycznie wywołanie. Program korzysta w tym celu z uprzednio przygotowanych makrorozkazów. Wyposażony on jest także w konfigurowalny tryb pracy w zawodach. Dzienniki z zawodów mogą być zapisywane w formatach Cabrillo, CSV i ADIF. Program odczytuje dzienniki w dwóch ostatnich z wymienionych formatów. Dane zawarte w dziennikach mogą służyć do drukowania kart QSL i nalepek adresowych. W trakcie łącznoci operator może korzystać ze stacji DX-Cluster za porednictwem pakiet radio lub Internetu.
Program pracuje na komputerach wyposażonych w jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows 95/98, ME, NT albo 2000 i płytkę dwiękową zgodną ze standardem Soundblaster. Kontroler TNC jest niezbędny tylko do transmisji w systemie Pactor.
Sposób połączenia komputera z radiostacją i układy kluczujące nadajnik podane są w dalszym ciągu instrukcji. Nie odbiegają one zasadniczo od stosowanych przez inne programy tej kategorii. Do kluczowania nadajnika można także wykorzystać układ VOX-u, o ile radiostacja jest w niego wyposażona.
Najnowsze wersje programu, informacje dodatkowe i fora dyskusyjne można znaleć m.in. pod podanymi poniżej adresami internetowymi:
tav.kiev.ua/~nick/mixw2/MixW2rc1.htm,
users.nais.com/~jaffejim/mixwpage.htm,
campus.murraystate.edu/staff/scott.thile/k4set/MixW2Help.zip,
www.egroups.com/group/mixw/.
Przegląd amatorskich systemów łącznoci cyfrowych znajduje się w witrynie:
www.teleport.com/~nb6z/.
Oprócz tego interesujące może być odwiedzenie następujących witryn (dotyczących emisji PSK31, MSK16, THROB, RTTY, systemu Hella):
aintel.bi.ehu.es/psk31.html,
www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/,
www.qsl.net/zl1bpu/,
www.lsear.freeserve.co.uk/page3.html,
www.rtty.com/,
campus.murraystate.edu/staff/scott.thile/k4set/index.htm.

Wydanie z dn. 06.07.2001.
© Prawa autorskie Krzysztof Dąbrowski, OE1KDA.